编号：20261020-27
说明
1.  产品须为原装正品、新品，相关约定的配套附件质量优良，数量齐全。
2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、配件/附件费、材料费、培训费、装卸费、安装调试费等所有费用。
3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。
5.  质保期：不少于三年。
6.  响应文件密封后2026年10月26日16点前送到江苏师范大学泉山校区教35号楼307办公室，联系人祖老师，15190663431。
7.  总预算不高于51000元。
8.  供货期限10天。
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需方参数需求：
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	制造商
	数量
	技术指标
	单价
	总计

	1
	智能会议协作系统

	北京文香
	CDS8600E
	北京文香信息技术有限公司
	2
	一、 高清交互显示子系统
1.超高清显示规格：采用4K UHD超高清显示面板，物理分辨率≥3840×2160，16:9标准宽屏比例，刷新率≥60Hz，提供无拖影的流畅视觉体验。
2.专业级画质表现：屏幕峰值亮度≥350cd/m²，动态对比度≥1200:1，色彩覆盖率（色域）>72% NTSC，可视角度≥178°（H/V），确保会议室多角度观看无色偏。
3.工业级屏幕防护：采用全贴合工艺与A规工业级面板；表面覆盖AG防眩光及防爆钢化玻璃，莫氏硬度≥7级（或≥8H）；具备硬件级防蓝光护眼技术，蓝光危害级别达到RG0（无蓝光危害）标准。
二、会议交互模块
1.高精度触控引擎：采用电容式触控技术，支持≥20点同时触控操作，书写响应延时≤35ms，保障多人协同书写与精准批注体验。
2.安全防撞结构设计：交互显示终端整体采用高强度合金包边工艺，表面钢化玻璃完全嵌入金属边框内；四角采用圆弧防撞设计，提供双重安全保护，具备抗冲击性能。
三、 智能音视频通讯模块
1.AI高清视觉采集：内置≥1600万像素高清摄像模组，支持AI智能取景与发言人追踪，满足高规格远程视频会议需求。
2.阵列式音频处理：内置≥8阵列麦克风，搭载AI声源定位与智能降噪算法，有效覆盖中大型会议室空间；内置高保真扬声器阵列，总输出功率>50W，提供沉浸式本地扩声效果。
3.内置还原软件、集中运维管理软件等,具备断电保护。
四、核心算力与通讯接口
1.系统运行平台：搭载Android 13.0及以上智能操作系统；配备≥4核CPU，运行内存≥4GB，内置存储空间>32GB，保障多任务处理与会议数据缓存的流畅性。
2.高速网络互联：内置2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi模块；蓝牙版本≥5.0，支持低延迟无线传屏与外设无缝连接。
3.全功能扩展接口：前置交互接口：Type-C接口≥1个，USB 2.0及以上接口≥2个；后置扩展接口：USB 2.0及以上接口≥1个，HDMI输入接口≥1个，Touch（触控输出）接口≥1个，RJ45千兆网络接口≥1个。
五、质保与售后服务要求
为保障会议系统的长期稳定运行，投标人需提供设备原厂针对本项目的质保承诺函，并加盖原厂公章。
	
	

	2
	4K商显电视
	小米
	L65RB-RAE
	北京小米电子产品有限公司
	1
	65 英寸 4K（3840×2160）全面屏商显电视；144Hz 高刷新率；一级能效；运行内存 2GB，存储 32GB；澎湃 OS 系统；双频 WiFi（2.4G+5G），蓝牙 5.0；金属窄边框；接口：HDMI2.1、USB2.0；内置扬声器；支持无线投屏，商用会议展示；尺寸不含底座 1445×892×75mm。（含壁挂支架）
	
	

	3
	移动支架
	NB ERGONOMIC
	P80
	昆山泓杰电子股份有限公司
	2
	落地移动电视推车；适配 55-86 英寸大屏；最大承重 80kg；兼容 VESA 孔位 200×200~800×500mm；冷轧钢板材质；带 4 个静音万向轮（2 个带刹车）；高度可调节；自带线缆收纳槽；俯仰角度微调；免打孔落地安装，适合商显一体机移动使用。
	
	

	4
	无线投屏
	绿联（UGREEN）
	CM506
	深圳市绿联科技股份有限公司
	3
	企业级点对点无线投屏器；5.8G 专用传输频段；空旷环境传输距离 50 米；输出接口 HDMI+VGA 双路，附带 3.5mm 音频口；输出分辨率最高 1080P@60Hz；USB‑C 供电；发射端 HDMI 输入；即插即用，无需局域网；支持电脑、笔记本一键同屏，低延迟；合金 + ABS 外壳。
	
	

	5
	监控摄像头
	浙江大华
	DH-IPC-HFW2449M-A-LED
	浙江大华技术股份有限公司
	13
	400 万像素高清网络枪机；分辨率 2688×1520；H.265 + 智能编码；全彩 LED 补光，夜晚彩色成像；支持 POE/DC12V 双供电；IP67 防尘防水；内置拾音麦克风；支持智能人形检测；支持 Micro SD 卡本地存储（最大 256G）；镜头 3.6mm；红外 / 全彩补光距离 40 米；工作温度：-40℃~+60℃。（含施工及布线）
	
	

	6
	硬盘录像机
	浙江大华
	DH-NVR2120-N-M
	浙江大华技术股份有限公司
	1
	20 路网络 NVR，单盘位；双网口设计；支持 H.265/H.264 解码；最大接入带宽 144Mbps；支持 4K 预览回放；支持单块硬盘最大 16TB；HDMI+VGA 同源输出；支持大华摄像头即插即用；支持手机远程监控；1 路音频输出；支持录像计划、移动侦测录像；尺寸 260×233.2×47.6mm；工作温度：-10℃~+55℃。
	
	

	7
	硬盘
	西部数据
	4TB
	西部数据公司（Western Digital）
	1
	监控专用硬盘；3.5 英寸 SATA 6Gb/s 接口；容量 4TB；缓存 256MB；CMR 垂直记录；持续读取最高 175MB/s；支持 7×24 小时不间断监控录像。
	
	

	8
	监视器
	国产
	24寸1080P
	国产
	1
	24 英寸工业级安防监视器；分辨率 1920×1080，支持多路信号输入。
	
	




供方响应：             
	序号
	品名
	生产厂家
	型号
	数量
	单价
	合计
	到货时间
	质保时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	         人民币：                元 （大写：              整）               



其他说明：
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