

编号：
说明
1.  家具须为新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。
2.  响应价格，应报家具送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装费等所有费用。
3.  因家具配置的不完整或质量不合格所带来的无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
4.  付款方式：家具验收合格后支付合同总额的100%。
5.  质保期：不少于3年。 
6.  响应文件密封后2026年8月 7日16点前送到江苏师范大学静远楼2101室，联系人：项老师，电话：13913457449。
7. 投标时须提供一桌四椅（椅子两把 桌子一张）定制转角屏风工位的样品，颜色自定。
8. 供货期：合同签订后25日历天内，投标时请明确供货期时间。
[bookmark: _GoBack]9.  本项目预算总价为7.6万元（人民币）。





需方参数需求：
	序号
	名称
	规格（mm）
	材质说明
	数量
	单价（元）
	总价(元)

	1.   317办公室
	

	1
	办公椅
	黑色网布旋转
	椅面采用进口网络布料,色泽亮丽、阻燃、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹PU定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3,软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用1.5MM夹板八层垫压成成型，成型板材约12MM，板材承受力达300KG，采用优质气压棒，升降自如，升降时基本无声响，经测度可承受250KG压力，升降30万次无损；五轮脚架采用33%尼龙架纤维材料一次冲压成型，底部独有的加强筋（肋状设计）保证受力均匀，滑动时无杂音。
	2
	
	

	2
	中二斗文件柜
	850*390*1850
	采用上好一级冷扎钢板，耐磨、耐酸等功能，钢板厚度国标0.5mm，喷涂后达到0.6mm，酸洗，磷化，防锈处理，静电喷涂，工艺精湛，无刮痕，包装完好  品牌清晰，环保认证，采用轿车级磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高，优质五金配件。
	2
	
	

	2.     319办公室
	

	1
	办公椅
	黑色网布旋转
	椅面采用进口网络布料,色泽亮丽、阻燃、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹PU定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3,软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用1.5MM夹板八层垫压成成型，成型板材约12MM，板材承受力达300KG，采用优质气压棒，升降自如，升降时基本无声响，经测度可承受250KG压力，升降30万次无损；五轮脚架采用33%尼龙架纤维材料一次冲压成型，底部独有的加强筋（肋状设计）保证受力均匀，滑动时无杂音。
	3
	
	

	2
	中二斗文件柜
	850*390*1850
	采用上好一级冷扎钢板，耐磨、耐酸等功能，钢板厚度国标0.5mm，喷涂后达到0.6mm，酸洗，磷化，防锈处理，静电喷涂，工艺精湛，无刮痕，包装完好  品牌清晰，环保认证，采用轿车级磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高，优质五金配件。
	3
	
	

	3.      321办公室
	

	1
	办公桌
	1800*1600*750
	采用钢木结合：1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³；
2、基材：采用优质环保刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，甲醛释放量≤0.018mg/m³；
3、封边：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，未检出邻苯二甲酸酯，甲醛释放量≤0.02mg/L；
4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤47.2g/L，未检出苯含量，未检出甲苯和二甲苯总和，游离甲醛≤0.07g/kg；
5、五金件：采用优质五金配件（导轨、拉手、锁具、三合一连接件等），符合QB/T 3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，五金件150h乙酸盐雾试验,耐蚀等级：10级，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。6、金属脚架：由电镀不锈钢钢管压弯而成的金属脚架,钢管150小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级达到10级，符合QB/T 3827-1999 (2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，椅脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。
	3
	[image: ]
	

	2
	办公椅
	黑色网布旋转
	椅面采用进口网络布料,色泽亮丽、阻燃、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹PU定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3,软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用1.5MM夹板八层垫压成成型，成型板材约12MM，板材承受力达300KG，采用优质气压棒，升降自如，升降时基本无声响，经测度可承受250KG压力，升降30万次无损；五轮脚架采用33%尼龙架纤维材料一次冲压成型，底部独有的加强筋（肋状设计）保证受力均匀，滑动时无杂音。
	3
	
	

	3
	文件柜
	1350*400*2000
	1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³；
2、基材：采用优质环保刨花板18mm，符合GB/T 4897-2015《刨花板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，甲醛释放量≤0.018mg/m³；
3、封边：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，未检出邻苯二甲酸酯，甲醛释放量≤0.02mg/L；
4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤47.2g/L，未检出苯含量，未检出甲苯和二甲苯总和，游离甲醛≤0.07g/kg；
5、五金件：采用优质五金配件（导轨、拉手、锁具、门铰、三合一连接件等），符合QB/T 3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，五金件150h乙酸盐雾试验,耐蚀等级：10级，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。
	3
	
	

	4
	沙发
	3人位：188*80*89
	沙发面采用优质环保西皮，厚度：1.5mm，抗张强度：≥10N/mm2，撕裂强度：≥30N/mm2，断裂伸长率：≤80%，颜色摩擦牢度≥4.5/3.5级（干/湿）涂层黏着牢度：≥2.5N/10mm，内部采用品牌阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉），密度45kg/m3、回弹力90%、达国家阻燃标准。采用经过消毒、灭茵、烘干处理进口橡木实木结构。外观尺寸公差符合相关行业标准规定。
	3
	
	

	5
	茶几
	600*600*420
	岩板茶几：规格为直径 600mm、高度 420mm，桌面采用优质岩板材料，厚度不低于 12mm，表面耐磨、耐高温、防渗透、易清洁；岩板边缘圆角打磨，安全无毛刺；底部采用稳固钢架支撑结构，表面做防锈及环保喷涂处理，整体承重良好、不晃动，外观平整美观，符合国家环保及质量标准。
	3
	
	

	6
	文件柜书柜
	2800*350*2400
	1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³；
2、基材：采用优质环保刨花板18mm，符合GB/T 4897-2015《刨花板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，甲醛释放量≤0.018mg/m³；
3、封边：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，未检出邻苯二甲酸酯，甲醛释放量≤0.02mg/L；
4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤47.2g/L，未检出苯含量，未检出甲苯和二甲苯总和，游离甲醛≤0.07g/kg；
5、五金件：采用优质五金配件（导轨、拉手、锁具、门铰、三合一连接件等），符合QB/T 3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，五金件150h乙酸盐雾试验,耐蚀等级：10级，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。
	1
	
	

	7
	会议桌
	2800*1200*750
	办公桌采用钢木结合：1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³；
2、基材：采用优质环保刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，甲醛释放量≤0.018mg/m³；
3、封边：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，未检出邻苯二甲酸酯，甲醛释放量≤0.02mg/L；
4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤47.2g/L，未检出苯含量，未检出甲苯和二甲苯总和，游离甲醛≤0.07g/kg；
5、五金件：采用优质五金配件（导轨、拉手、锁具、三合一连接件等），符合QB/T 3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，五金件150h乙酸盐雾试验,耐蚀等级：10级，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。6、金属脚架：由电镀不锈钢钢管压弯而成的金属脚架,钢管150小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级达到10级，符合QB/T 3827-1999 (2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，椅脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。
	1
	
	

	8
	会议椅
	
	椅面采用进口网络布料,色泽亮丽、阻燃、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹PU定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3,软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用1.5MM夹板八层垫压成成型，成型板材约12MM，椅架采用优质电镀不锈钢管折弯而成。
	10
	
	

	4.     323 办公室
	

	1
	文件柜书柜
	2500*400*2400
	1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³；
2、基材：采用优质环保刨花板18mm，符合GB/T 4897-2015《刨花板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，甲醛释放量≤0.018mg/m³；
3、封边：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，未检出邻苯二甲酸酯，甲醛释放量≤0.02mg/L；
4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤47.2g/L，未检出苯含量，未检出甲苯和二甲苯总和，游离甲醛≤0.07g/kg；
5、五金件：采用优质五金配件（导轨、拉手、锁具、门铰、三合一连接件等），符合QB/T 3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，五金件150h乙酸盐雾试验,耐蚀等级：10级，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。
	1
	
	

	2
	一桌四椅
	桌子：600*750
	桌子岩板：规格为直径 600mm、高度 750mm，桌面采用优质岩板材料，厚度不低于 12mm，表面耐磨、耐高温、防渗透、易清洁；岩板边缘圆角打磨，安全无毛刺；底部采用稳固钢架支撑结构，表面做防锈及环保喷涂处理，整体承重良好、不晃动，外观平整美观，符合国家环保及质量标准。椅子：厚度：1.5mm，抗张强度：≥10N/mm2，撕裂强度：≥30N/mm2，断裂伸长率：≤80%，颜色摩擦牢度≥4.5/3.5级（干/湿）涂层黏着牢度：≥2.5N/10mm，内部采用“惠丰”牌阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉），密度45kg/m3、回弹力90%、达国家阻燃标准。采用经过消毒、灭茵、钢架框架。外观尺寸公差符合相关行业标准规定。
	1
	
	

	3
	沙发
	3人位：190*85*85
	沙发面采用优质环保西皮，厚度：1.5mm，抗张强度：≥10N/mm2，撕裂强度：≥30N/mm2，断裂伸长率：≤80%，颜色摩擦牢度≥4.5/3.5级（干/湿）涂层黏着牢度：≥2.5N/10mm，内部采用“品牌”阻燃材料、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉），密度45kg/m3、回弹力90%、达国家阻燃标准。采用经过消毒、灭茵、烘干处理进口橡木实木结构。外观尺寸公差符合相关行业标准规定。
	1
	
	

	4
	茶几
	直径1200*600
	岩板茶几：规格为直径1200*600mm、高度 420mm，桌面采用优质岩板材料，厚度不低于 12mm，表面耐磨、耐高温、防渗透、易清洁；岩板边缘圆角打磨，安全无毛刺；底部采用稳固钢架支撑结构，表面做防锈及环保喷涂处理，整体承重良好、不晃动，外观平整美观，符合国家环保及质量标准。
	1
	
	

	6.     324 办公室
	

	1
	定制转角屏风工位
	1400*1400*1100
	屏风采用全铝合金框架，并采用烤漆处理，外框厚度约40mm，承重力强，不易变形，上部为200mm磨砂玻璃，其余部分采用面料饰面，屏风强弱电可走线；台面板厚度为25mm，表面采用.8mm厚可弯曲防火板制作,基料板材均采用符合E0级标准的绿色环保高密度刨花板，含水率：4%～13%，甲醛释放量<9mg/100g。独立空间。配同色主机架1套、活动柜1个，键盘架。
	20
	
	

	2
	办公椅
	黑色网布
	椅面采用进口网络布料,色泽亮丽、阻燃、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹PU定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3,软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用1.5MM夹板八层垫压成成型，成型板材约12MM，板材承受力达300KG，采用优质气压棒，升降自如，升降时基本无声响，经测度可承受250KG压力，升降30万次无损；五轮脚架采用33%尼龙架纤维材料一次冲压成型，底部独有的加强筋（肋状设计）保证受力均匀，滑动时无杂音。
	20
	
	



供方响应：             
	序号
	名 称
	生产厂家
	技术参数或规格要求
	数量
	单价
	合计
	质保期
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其他说明：无
                                                               
 1 / 2

image1.png




