编号：20261023-30
说明
1.  产品须为原装正品、新品，相关约定的配套附件质量优良，数量齐全。
2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、配件/附件费、材料费、培训费、装卸费、安装调试费等所有费用。
3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。
5.  质保期：不少于三年。
6.  响应文件密封后2026年10月29日16点前送到江苏师范大学泉山校区教7号楼423办公室，联系人王老师，13512560050。
7.  预算金额99300元。
8.  供货期10天
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需方参数需求：
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	制造商
	数量
	技术指标
	单价
	总计

	1
	4K录播系统
	文香
	WX-N6
	北京文香信息技术有限公司
	1
	主机：
1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，支持壁挂式安装；内置国产化八核处理器、Linux系统、8GB内存，1T硬盘。
2.录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。
3.配置17.3英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。
4.具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。
5.支持2路HDMI输入接口，支持3路HDMI输出接口，1路输出本地画面，1路输出合成画面，1路HDMI自定义输出视频源和分辨率。
6.支持1路线性输入，1路3.5mm音频输入，1路线性输出，1路3.5mm音频输出。
7.支持2路RS232控制接口。
8.支持1路TYPE-C接口，具备3路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。
9.录播主机内置2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。
10.支持5路RJ45网口，其中4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。
11.视频编码：支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。
12.支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。
13.为保证具有更好的散热效果，主机内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。
软件：
1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持1路电影模式加6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。
2.录制格式支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps，码流支持1000-20000kbps之间手动设置。
3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称，可同步显示对应摄像机的电量，具有自动息屏功能，可选择息屏时间。
4.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。
5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置9种字体大小、8种字体颜色、8种字体背景颜色选择。
6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。
7.支持导播模式设置：包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。
8.支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。
9.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。
10.支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。
11.支持4种片头和4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。
12.台标支持4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。
13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择8种特效切换速度。
14.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。
15.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。
16.支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制屏幕的亮度。
17.系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。
18.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。
19.支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存7天后自动删除。
20.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。
21.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。
22.系统支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。
23.内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。
24.支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。
25.支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果
26.支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）使用手指圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小；
27.系统具有抠像画面合成功能，内置6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定4种画面布局样式；
28.不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。
29.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别支持区分角色，自动成生行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。
30.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。
31.进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。
32.创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。
33.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。
34.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。
35.支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息等。
36.系统支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。
质保：
1.需提供原厂质保承诺函加盖原厂公章。
	
	

	2
	4K摄像机
	文香
	WX-C800T
	北京文香信息技术有限公司
	1
	1.采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素。
2.教师特写镜头水平视场角26°。全景镜头水平视场角43°。
3.支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。
4.视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。
5.视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。
6.音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。
7.支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结。
8.摄像机接口：1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口。
9.支持POE一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。
10.支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。
11.内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
12.人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。
13.系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。
14.支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。
15配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。
16.支持 DC12V、POE供电方式。
	
	

	3
	智能交互教学终端
	文香
	BP0868256
	北京文香信息技术有限公司
	1
	1.整机采用一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
2.副板支持磁性教学器材吸附，支持普通粉笔、无尘粉笔、水溶性粉笔、水笔直接书写。左右副板均带一体化粉笔槽，便于老师放置粉笔。
3.整机外观尺寸宽度4200mm，高度1200mm。
4.采用电容触控技术，整机支持20点触控。
5.屏幕尺寸86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁。
6.液晶屏幕对比度4000:1，亮度400cd/㎡；屏幕表面采用厚度4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。
7.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键8个，功能包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。
8.设备具备三合一电源按键，同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作；关机状态下轻按按键可开机；开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机。
9.整机具备2.1声道音箱，前置2个20W中高音音箱，后置1个20W低音音箱,额定总功率60W，支持单独听功能。
10.设备在任意信号下，需支持通过多指按压屏幕实现对屏幕的开关，多指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换，切换响应速度2s。需支持物理按键、虚拟按键实现节能熄屏/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用。
11.具有触摸悬浮菜单，支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 
12.为了方便教师教学使用，要求设备具有丰富的扩展接口：前置1路HDMI接口（非转接）、1路Type-C，2路USB输入接口（支持双通道），1路触摸接口。侧置2路USB接口，2路HDMI输入接口,1路HDMI输出接口,1路网络接口，1路3.5mm LIN out接口，1个TF扩展卡槽（最大支持扩展容量128GB）。
13.当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。
14.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。
15.在关机状态下，设备支持外接信号输入时自动唤醒设备功能；在开机状态下，设备支持接入信号源时自动跳转至接入的信号源，设备支持设备在无信号的情况下，自动跳转至其他通道。
16.整机可以兼容第三方中控系统，通过RS232控制接口实现远程开关机功能。
17.产品内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本 14.0，CPU8核，RAM 4G,ROM 32G。支持蓝牙5.0。支持与蓝牙设备连接，实现数据传输。
18. 外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。
19.左右两侧具有10个快捷键，可以双侧显示，具有白板、批注、主页、截屏、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下移、返回等常用教学按键；具有自定义功能，包含：计时器、投票、日历、相机、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能。
20. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作，涵盖教学过程中常用的功能，支持切换页面，包括信号源、有线网络开关、无线网络开关、热点开关、蓝牙开关、截屏、智能护眼开关、触摸感应开关、节能开关、声音调节、亮度调节、锁屏、单独听、息屏、冻屏等功能。
21.设备内置的OPS支持一键还原功能，具备前置针孔还原按键。
22.设备支持快速完成欢迎界面设置，支持全屏显示，15种模板，支持字体、大小，颜色编辑；支持插入背景、图片、文字、音乐；支持签名功能，并可扫码带走签名及模板
23.设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。
24.整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。
25.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等；并且支持授权管理具有NFC功能的设备、卡片等实现模块功能，支持具有NFC功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端。
26.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。
27.设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。
28.设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。
29.支持快传功能：扫码即可上传文字、图片到智慧黑板。
30.在未配置OPS的情况下支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。
31.整机内置1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480，自带LED补光灯，支持五级灯光调节。
	
	

	4
	指向拾音话筒
	文香
	WX-MIC500
	北京文香信息技术有限公司
	2
	1.类型：电容式麦克风
2.指向性：心型指向性
3.频率响应：20Hz~20KHz
4.灵敏度：12mV/Pa
5.阻抗：150Ω
6.负载阻抗：1kΩ
7.信噪比：65dB,1kHz at 1Pa
8.最大耐声压级（THD<0.5%）：110dB SPL
9.电流耗量：3mA
10连接方式：Type XLR-3
	
	

	5
	超高清4K演播室LED影视平板柔光灯
70W
	KEMA珂玛
	KM-S6
	武汉珂玛影视灯光科技有限公司
	4
	功率：70W
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95
应用场景：20-60㎡校园电视台，直播间，融媒体中心，演播室，无影棚
色温：5600K(±150K)
光效：62lm/W，总光通量：4200lm
产品名称：超高清4K演播室LED影视平板柔光灯70W
电压：AC100-240V 50/60Hz
外设供电：USB 5V输出
灯珠数量：600颗
出光角度：120°
CQS：≥95
TM-30-15：（Rf94，Rg101）
刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁
可达10000级无抖动线性调光
通道数量： 1个通道
调光方式：0%-100%无级调节
控制面板：数码管显色调地址码和光强度
控制方式：DMX512（1990版）调光，主机旋钮调光控制两种方式
信号链接：三芯卡侬头，输入/输出手拉手链接（接线：3：正,2：负,1：屏蔽）
冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热
光学处理：进口柔光扩散板，透光率≥90%
遮扉：自带四页遮扉
使用寿命：50000小时
工作温度：‐20℃至50℃，存放温度：‐20℃至60℃
	
	

	6
	LED平板柔光灯
	国产
	国产
	国产
	6
	功率：40W
	
	




供方响应：             
	序号
	品名
	生产厂家
	型号
	数量
	单价
	合计
	到货时间
	质保时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	         人民币：                元 （大写：              整）               
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