编号：20261021-29
说明
1.  产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。
2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。
3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。
5.  质保期：不少于一年。
6.  响应文件密封后2026年10月26日17点前送到江苏师范大学泉山校区12号楼600A办公室，联系人宋老师，15262011881。

需方参数需求：
	设备名称
	设备型号
	设备规格
	数量
	预算总价（元）

	视觉追踪系统
	 Pupil Neon	
	★1、眼睛相机采样率：≥200Hz；签收及验收时须演示证明；
2、眼睛相机数量：≥2个；
3、场景相机分辨率：1600x1200px @ 30Hz；
★4、场景相机视角：水平≥103°, 垂直≥ 77°；
5、场景相机数量：≥1个
★6、自动补偿技术：通过深度学习驱动，滑移不变，实现自动补偿，不用校准即可准确追踪。
7、麦克风：支持麦克风；
8、支持双眼追踪；
9、眼球追踪视场角：≥100°×80°
▲10、IMU：集成加速器、磁强计、陀螺仪；
11、陀螺仪和加速度计采样率：≥110Hz；
12、连接线：USB-C；
13、延迟：≤10ms；
14、传感器系统功耗：≤15mW；
★15、不用校准，戴上即可进行准确采集，签收及验收时须演示证明；
★16、支持多模态数据同步采集平台软件，可通过该平台软件实现跟桌面式眼动仪、脑电仪、生理仪、视频等同步采集。提供截图证明；
17、提供移动采集/户外采集时的移动终端设备，且该终端设备必须安装有实时采集与数据可视化软件，可以实时视频预览；
18、数据移动采集终端可以通过WiFi将数据存储到设备厂商提供的云平台；
19、眼动数据导出：注视数据，眨眼数据，IMU数据，凝视数据，眼跳数据，瞳孔数据，场景视频，事件信息等；
20、可进行参考图像分析，生成热图；标记映射分析，生成兴趣区热图；面部映射分析，进行人脸检测；扫描路径分析；
21、移动端软件：可以对被试观察的内容进行实时的监测记录；支持在同一个wifi中进行远程控制，查看实时数据流，事件标记；
22、提供桌面软件，进行数据回放和导出；
★23、服务保障：须提供产品的原厂代理证，原件备查。
	1台
	[bookmark: _GoBack]98800



供方响应：             
	序号
	品名
	生产厂家
	型号
	数量
	单价
	合计
	到货时间
	质保时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	



其他说明：无
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